

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

МОДЕЛИ:

CP-POL01, CP-POL11



СОДЕРЖАНИЕ

[1. ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc10636709)

[2. НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc10636710)

[3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 3](#_Toc10636711)

[4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 3](#_Toc10636712)

[5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4](#_Toc10636713)

[6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4](#_Toc10636714)

[7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 4](#_Toc10636715)

[8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 5](#_Toc10636716)

### ****ВВЕДЕНИЕ****

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

### ****НАЗНАЧЕНИЕ****

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для выпечки пиццы и других хлебобулочных изделий.

### ****ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ****

Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

**ВНИМАНИЕ!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;

- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

Никогда не размещайте оборудование вблизи других источников тепла!

Никогда не оставляйте на верхней части оборудования никаких посторонних предметов!

Никогда не загораживайте и не перекрывайте вентиляционные отверстия!

Оборудование не предназначено для встраивания!

Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

### ****БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ****

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

- кабель питания не соприкасается с горячими частями оборудования.

### ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **CP-POL01** | **CP-POL11** |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Мощность, кВт | 2 | 3 |
| Количество уровней | 1 | 2 |
| Температура,°C | 0-350 | 0-350 |
| Размеры камеры, мм | 415x400x120 | 415x400x120 x 2 |
| Размеры подового камня, мм | 400x400 x 1шт | 400x400 x 2шт |
| Габаритные размеры, мм | 560x570x280 | 560x570x440 |

### ****ЭКСПЛУАТАЦИЯ****

Подключите питание. При первом включении поверните регулятор температуры по часовой стрелке, выбрав максимальное значение. Произведите процедуру отжига в течение 20-30 минут. В течение этого времени должны сгореть и испариться все технические составы, нанесенные на элементы изделия. Выключите оборудование и проветрите помещение. Для приготовления пиццы заново включите оборудование. Подберите требуемую температуру исходя из особенностей приготавливаемого продукта. Всегда контролируйте процесс приготовления для получения наилучшего результата.

По достижении заданной температуры, термостат в автоматическом режиме будет отключать и снова включать подачу электропитания, тем самым поддерживая заданную температуру.

Завершив работу, переведите регулятор температуры на минимальное значение и отключите оборудование от сети электропитания.

### ****УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ****

**ВАЖНО:** при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

**ВАЖНО:** запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

**ВАЖНО:** запрещается промывать оборудование под струей воды, строго запрещена его очистка с погружением в воду.

**ВАЖНО:** запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

**ВАЖНО:** если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхностей.

* 1. Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.
  2. Дайте оборудованию остыть.
  3. Протрите рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

### ****ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ****

Изделие следует перемещать с осторожностью, чтобы избежать ударов. Изделия в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, их следует поместить на хорошо проветриваемом складе, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.

****